




# 华为平台虚机开通手册




## 创建一级VDC

1、登录ManageOne运营管理面，用户名bss\_admin/Huawei123#$










2、添加VDC描述，并分配外部网络



## 创建二级VDC


1、登录ManageOne租户面，账号密码为一级VDC管理员账户密码








## 创建虚拟私有云



1、点击控制台-虚拟私有云，完成创建









## 创建虚拟防火墙



1、创建虚拟防火墙



2、在虚墙里绑定vpc创建的私网地址，并添加入和出策略。虚墙策略全放，在出口防火墙中做策略限制。





## 修改安全组策略





## 发放虚机


1、点击控制台-弹性云服务器，申请创建弹性云服务器



2、选择X86资源池、选择对应的规格、镜像、磁盘类型及磁盘大小



3、根据需求，选择是否创建EIP并绑定虚机。此处可以先不创建ip绑定，可以发完机器后再单独申请EIP并绑定虚机



4、如果是测试机器，请在虚机描述中填写开始使用时间及结束使用时间

